входные данные: 2/3 1/2 выходные данные: 7/6